ST17N产品简介

ST17N机芯是在ST17基础上设计的附加机构。附加机构厚度为1.8mm，机芯直径尺寸为φ28mm，增加了示能显示和指针日历并带有日历快拨功能。其中：中心时、分针，6字位为小秒针， 10点半位为示能显示；2点位为指针日历，日历快拨按钮在2点位。

对于示能指针部分，因为ST17基础机芯理论长时为6.25X7.6＝47.5小时，示能指针设计为47.5小时转过72.96°，实际ST17走时没有47.5小时，长时按不少于40小时控制，对应40小时，ST17N表盘示能刻度40～0，示能指针转过61.44°，0线后区域 即0线后11.52°范围内为非安全区域，40小时～36小时 即40小时后6.144°范围为自动上满条时，示能指针指示区，如图所示： 
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装配时，手上条至满条，将示能指针对准刻度40，且继续上条示能指针不动。

 2004年4 月               

_1143974780.dwg

