ST8230产品简介

ST8230是在ST8260的基础之上进行改造，将上夹板、下夹板、盖片三块夹板重新设计，原下夹板分成三块。并且提高上条效率减少上弦圈数，将前阀部分进行了改造。
机芯装配直径φ33.0mm，最大外径φ33.8mm，厚度5.35mm，共23钻，其中2个装饰钻，节拍21600次/小时，摆升角为50.4度。
ST8230主要功能：

1. 中心时、分针指示；

2. 6点位距中心9.4mm处同轴式陀飞轮显示；

机芯外观示意图:
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