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	图纸说明

1、 为了满足日益变化的钟表市场的需要，海鸥集团技术中心开发了ST16S5多功能自动机械表。机芯外廓尺寸φ28mm，厚度6.54mm，具有年历、月历、周历、日历、24时星辰、快拨功能。其中：3点位日历、6点位星辰、9点位周历。日历、24时星辰、周历为指针显示，在12点位下方窗口分别显示年历、月历。2点位为月历快拨钮、4点位为日历快拨钮、8点位为周历快拨钮、10点位为年历快拨钮。此机芯是在ST16S2基础上设计，年历、月历不参加传动。

2、 本产品图纸的绘制采用国标GB4457-4460-84、GB131-83、GB1800-1804-79。

3、 螺纹公差采用海鸥集团技术中心手表螺纹编制规定：TSJ010302-02。

4、 传动齿形为渐开线齿形，采用《钟表齿形标准》。

5、 产品图纸的编号及名称采用国家标准和海鸥集团技术中心手表产品图纸编号的规定：GB6877-86、TSJ010702-02、TSJ010711-02。

6、 机芯执行标准：QB/T1903-93。

7、 图中未注形位公差的部位，均包括在尺寸公差之内。

8、 外观零件没有编入本产品图，但机芯外廓图上标注了部分配合尺寸，其他尺寸由外观设计时确定。
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